PhotoPrint使用手册
安装软件
双击“Autorun.exe”执行安装程序
[image: ]

点击“确定”
[image: ]

点击“我接受许可证协议中的条款”，然后点击“下一步”
[image: ]

点击“下一步”
[image: ]

点击“浏览”选择软件需要安装的目录后，点击“下一步”
[image: ]

选择需要安装的组件后点击“下一步”
[image: ]
点击“下一步”
[image: ]
[image: ]

将Photoprint加密狗拔下
[image: ]

点击“从网站取得授权”
[image: ]

点击“导入许可证文件”（此文件请提供PhotoPrint软件盒背面的标签后与工厂联系获得）
[image: ]




找到秘钥后点击“打开”
[image: ]

点击“下一步”
[image: ]

点击“完成”
[image: ]

将加密狗插入电脑主机
[image: ]

安装完成
[image: ]

开启软件后选择“打印机品牌”，然后选择与所装机器对应的机器型号
[image: ]

设置打印机名称并选择“FILE”端口和RIP完的文件保存位置
[image: ]

关闭软件
[image: ]




打开软件根目录将曲线拷贝至下列目录
[image: ]


打开软件后，在打印机名称上右键选择“缺省作业属性”
[image: ]

点击“编排”，设置所安装的打印机尺寸X&Y
[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155710.png]

点击“工作流”设置RIP后原图是否删除
[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155730.png]

点击“颜色管理”选择“使用颜色校正”然后点击“输出配置文件”选择加载相应的曲线，然后观察“介质”、”分辨率”、”颜色模式”是否匹配，如不匹配会显示感叹号
[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155750.png]

点击”打印机选项“，“Pass：”设置为当前所选曲线的Pass。
若需要打印专色白请将“Spot_1设置为Spot color”并在图片中白色通道的名称定义为”Spot_1”
若需要打印光油请将“Spot_2设置为Spot color”并在图片中光油通道的名称定义为”Spot_2“如果不打印专色请务必将“Spot1-4”设置为”None“否则RIP完的文件可能无法识[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155810.png][image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155819.png]


点击”标签与标记“，可以设置在RIP的图上显示”打印配置与备注信息“
[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155825.png]











点击“色彩调整”可以进行简单的色彩调整
[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155831.png]

点击“分离”，
”通道“为图片内的通道名称，若有专色，图片内专色的名称会显示在这里，建议客户白色通道命名为”Spot_1”,光油通道命名为”Spot_2”，这样图片载入进来后就能自动识别对应的通道，双击单独的通道可以替换打印通道
[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155838.png]











点击预设栏的“另存为”，将以上的配置存储为一个配置方案，可以方便客户使用.

[image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201155851.png][image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201160749.png][image: F:\孙贺\Photoprint\PP12截图\QQ截图20180201160016.png]







点击“作业”在添加作业框中找到需要处理的图档，点击“预设”下拉菜单，选择所需要的配置方案，也可载入图档后进行修改，然后点击“添加”
[image: ]

双击加载进来的图片
对图片的大小进行缩放（等比例或拉伸）
若要在同一版打印多幅相同的图片请在“复制”一栏填写份数和图与图之间的间距。
[image: ]














多幅图片同时打印
点击“作业”将图档加载进来，选中需要同时打印的图档点击右键选“省料排版”
[image: ]


双击嵌套文件
在弹出的页面设置作业大小、打印份数&间距、图像方向、对齐方式等
[image: ]


附注：修改曲线说明
老版本做的曲线用在新版本上如果报错不兼容，需要修改曲线。
1. 点击设置-选择“颜色校准程序”
[image: ]


2. 双击红框内区域
[image: ]


3. 在弹出的框内输入“3.14159”
[image: ]

4. 点击红框，找到需要修改的ICC曲线
[image: ]

5.点击更新属性，然后再弹出的框内修改相应的“制造厂商”与“型号”，后点击保存即可。
[bookmark: _GoBack][image: ]


image7.png
PhotoPRINT LV 12 Techjet Cloud

BERRYAX @ﬁ
TR PRODUC'I;ISI';I-E

gﬂ?&&?{;g R o éﬁ?\fﬁa‘]%*%

k%i#% @

Adnin strative Tools
Adobe

Delts Tndustrial Autonation
Eracine

Ganes

Waintsnsnce

Wierosoft DEfice

InsalShield





image8.png
PhotoPRINT UV 12 Techjet Cloud Edition!

S PRODUCTION
SUITE

FhotoPRINT W 12 Techjet Cloud Bdition SRR ERITATARAE( -

=
A \PrograntBreferance Manager. exe

InsalShield





image9.png
FY'SAi Producton Su Weard | e

A, EELERUSS SR eSS

insalShield

A





image10.png
WERB
FAHE MBS FAE

EHE, BERE—THENS.  ETERARHES.

HES

PiSTE EERE W AT B 4

=10 =10





image11.png
o

wal
FES sk TR

HTRER AR IR - TR
i Cloud” FHERTHBRIAG . ST
| flont” FUASION, T

HE wew. saicloud con Ll

it lﬁﬂﬂ"gﬁ?’ : %;

FOR B MO VAT

AEHL 0 AIRTFEUEL 10 FHiE

525, FEIE

EE Y

Bttps:/fwww. saiclond con/
EA, 10: 4400008CERSC

5#\?@%4&?&5}%%% LIFETERE MR EEATE

> SHEMD ZHEE

P50 [P w0 Fifl





image12.png
» Photoprint » PPL2EE ~[4 || 2= rerzmm 2

RN license-0509322.1sn





image13.png
WAEEHNSA.

BE T4 48





image14.png
e 0

AR
HHAEER

ERT

USE EFFEAIE

> REVFINESH
S SAFEEXS

05083
.
%

UsE
08118

3 NI EHRBIRFIIE

<(t—%®





image15.png
feNet Sentinel Dual Hardware Key % *
A TR B





image16.png
@
UV
el sl

i

(DO




image17.png
T2 BRI, PRERTAT

A5 Techjet MBISRAAY

Techjat B 203
Techjat BY 2513

Techjat RY 2036

Techjet RI 3216
Techjet RY 3300R





image18.png
BT i T
(R BEREENER
Techjet RY 2513 AN EMHEHHA?

ST IR
[ EREEX RS





image19.png
PhotoPRINT

X S BE S &8

-~ =

BRI

BABE L2313 L] e v

FEEEE sAIT

BE fewER #E = RY =8 S SR icc

@0

wice TE: 41808 TF: seoce
e @ e @ Siiscs





image20.png
1 5,
& s ©)
s AR (D)
s FILE )

B BHES B

| /4] RY_AGFAHDIINK 4C 726X600_ 4PASS T 20171222 2017/12/23 1445 ICC BEW# 17,193 K8|
| [4] RY_AGFAHDIINK 4C 726X900_6PASS = 20171222 2017/12/23 15:08 ICC BB 17,193 K8|
| [4] RY_AGFAHD1INK 4C_726X1200_4PASS [EIfE- 20171222 2017/12/23 15:37 _ICC Sl 17,193 K8|
| [4] RY_AGFAHD1INK 4C_726X1800_6PASS [EIfE- 20171222 2017/12/23 15:48 ICC BE%f 17,193 K8|
| [4] RY_AGFAHD1INK 6C 726X600_ 4PASS = 20171222 2017/12/22 21:47 ICC BB 37,722 k8|
| /4 RY_AGFAHDIINK 6C 726X900_6PASS = 20171222 2017/12/23 15:19 ICC BB 37,722 k8|
| [4] RY_AGFAHD1INK_6C_726X1200_4PASS [EIfE- 20171222 2017/12/23 16:02 _ICC BE%f 37,722 k8|
| [4] RY_AGFAHD1INK_6C 726X1800_6PASS [EIfE- 20171222 2017/12/23 16:16 ICC BEwf 37,722 k8|

6 8 N SRES: 2017/12/22 2147 - 2.. SEEE: 2018/2/1 1533

Fh 214 MB





image21.png
PhotoPRINT
X RE BE S 85

)7 v Tecnetrecntry 2s1agRLE

...
BEEE.
SEEWEE.
e
EHES.
anE
BERET..
BESTAS..
FEEEVESITE..
EESRES.
BHBE.
HFRER..

BHAMME.
FATED

=8 S SR icc

e

FHAMIA

@ 8

Xff Flexquote  #R&

HEBHER

-
Knowledge X %E@fa

Base

—
©2012-2018 SA Intemational, Inc.

= 18308
© 500G

= sios B sssco gy £ 7E: ssesce
5138 415968 511608





image22.png
B 20000 2] [I] 130.000en
Coome 2 B oome
Cloome 2 O oomen 2
iB % w000t ] CIGHEEAN
m % 1000w -
i Qeooom = CJ oo 5 B
BE 0] 0.25¢n B
EHE
F
5





image23.png
s | VT

AENE A e E e

BE Techjet RY 2513

R

EEMRE 1 ES ‘





image24.png
Ml

2 GENEIHE E e

Ex
5
wes i
i =

ATE

————

[ 72meEEn IRESE
BomENH





image25.png
Pass:

Spot_t
Spot2
Spot3

Spot 4

s | VT





image26.png
10 i)

m Of s
o RElED
B oswoem 2] e





image27.png
2 e @ RIENE e

#e

P @ |z
S (ebesalien [

e feikEs

Gz felbAd

IO GHEER i

s AR

s5 =8

B o

SAEHTED

H TP B ‘H ‘





image28.png
e aRiilEEs

[CITENR
B8 Ex -
w0 WA
@
F3 0.000%
-
2 g Wit
™, 0000
@
=
»
®
©
=
»
=
2
"
0
B
o
DR
5 1525 348
RibE: -1008 oo
S 008 +ooy





image29.png
&l B B

BRI

HTERESE
i HTEDA
Cyan Cyan
Hagenta Hagenta
Tellow Tellow
Black Black
Light Cyan Light Cyan
Light Magenta  Light Hagenta
Spot_t Spot_t
Spot 2 Spot 2
Spot 3 Spot 3
Spot 4 Spot 4





image30.png
&l B B

L5 B4TED
EEmE

@ wBERE
] R
B AR
G wEmiE
TR

S AT R B S RIFEIL IR E

] MieRERE
TR
] ArEstREERE





image31.png
Pass:

Spot_t
Spot2
Spot3

Spot 4





image32.png
e

[ = MR N e AN )

B 250.00en |2 [T 130.000en
[Jo.owm |2 [ 0000
CHo.owm |2 [ 0.000en

250,000 130, 000cn B

EHE

R





image33.png
BRI
CIHTA R B

pas =Yl
paiz=dul

i





image34.png
Rl

e —— )| )] ) )

) —

@ooncgee

[ 250. 000en
[ 0. 000en
[ 0. 000en

<) [ 130.000en
=) B 0.000em
2 3 0.000em

A);

250,240,230,220,210,200,190,180,170,100,150,140,130,120, 110,100,500 70 00 50 40 30 20 10 0

] 19.998en

1] 23.997en
SHR 26

=] toooox

=) % 100.000%

9B3cn x 28, 96Ten

ERfEEE

2 5 0.000em

A

ﬂ [« 0.000en
10

77 .00

EHE





image35.png
fElERR o = RY =3 S SR

B
=

[ EEREL
R
e,

SEA..
B

=% 2]

&

SEHESANESE (RIP)
#z

RS
IR
SEES.
I8

©





image36.png
im[ss,,—.]@@
| s apEE®

0 BEDLEFEEE D

250,240,230,220,210,200,190,180,170,100,150,140,130,120, 110,100,300 70 0 50 40 30 20 10 0

Bl 250.000en = [T] 130,000 =
[ 0. 000em <] [ 0.000en
[ 0. 000em <] [ 0.000em

0 e 2] 5 0000 2] [Jqmann)
mes 2 % ovomx 2] @aiml
SR 120152 x 19,558

ﬂ [¢ %0.754en =] 53 0.000em S ‘
H 3t B B ]

nEHE VFIRE
F €

A);

ERfEEE

A

RN N N R RN ERERENAE





image1.png
o = e SR (13)

== PBT D S

Install
Instruction

JEF

e
o B (C)
< FEE 0)
o HIRE E)
o HIRE ) 4
Autorun {525 2017/1/29 844 SIRE: 2018/1/11 10:06
HAEE v 134KB

H msEE Acrobat  Cloud  cloudfles install  OEM Files Autorun

Installatio  PhotoPRI
Profiler  n Activatio NT UV 12 Pmdumo Pmdumo

Installer  nGuide  Techjet nSuite12  nSuite
Cloud Ed...  Readme  Cloud Re...

gl

UTORUN





image37.png
(@ PhotoPRINT UV CoStraight Cloud Edition
Xt RE ORE Bm BE

RIS Cul+N
REEH.. Ctrl+K
Biginll...

Techjet RY:

HAMME...
TechjetRY  mpstTen

[ —

[T




image38.png
XRIDGEF R

R b LTS e AR SRS |CC B i
BRSNS, TUDAEES SRR TSRS I

ICC R NEB TEARE R R T— ST SHIRE 517ICC B




image39.png




image40.png
Engineering Dialog

‘Chuuse an icc profile created with SA profiler

L





image41.png
-

I RRCH

2t

Pl

[CProgram Files (85)SAIPhotoPRINT UV 12 CoBteight Cloud Ediion|CCProfi\T) - (@)

SATAGS
Split. None
SiL+Lin..OK

MIL..OK

ColorParam. OK
LinReference. OK
LinMeasurement. 0K
GBReference. OK
GBMeasurement. OK
CherBieferance 0K

3 ICC BB

R
Techjet

28

TechjetRY 2513

HeaFs|
1

B

‘Tecme« RY 2513

HeaFs|

‘1

BEE





image2.png
@ TR ERES o

I )





image3.png
PhotoPRINT UV 12 Techjet Cloud Editior L]

HAER R
= PRODUCTION
L DLy GEST T8 f%pg

SAF TG =

BE-HfFMEE: KBY GEXRTL) RE GEXRTL) 5 sAInternational
mﬁzﬁﬁ]ﬁﬂ Flexi. PhotoPrint. EnRoute 8 PixelBlaster @ 15 (EXRTX)

KB GEXRTI) H3 A International Inc. {154 HE (EXRFL) 01
BRIEARAE, BHNKBIE

[<t—3®





image4.png
rotol hjet Cloud Edition

FKEDREF PhotoPRINT Y 12 Techjet Cloud
Edition InstallShield Wizard

Tnstallshi 0 ) ¥izard BEHEARE
PRSP Y 12 Tulhiee Lo Eotione B
2 iRm0 o





image5.png
PhotoPRINT UV 12 Te

wIE AN
SR BE R SBA B IAK. — é@ RO

e B FF 1575 BLUF S0H K 53 PhotoPRINT UV 12 Techjet Cloud Edition.
BJH:Y;HE WEG T8 . BEXRARTEL. EREG BN . BE

%
Bk
ERRE

BeRIAER

CAProgram Files (x8BSARPhotoPRINT UV 12 Techjet Cloud Edition HRR)

<k—%m





image6.png
PhotoPRINT UV 12 Techjet Cloud Edition

BRI PRODUCTION
BEDERESRAE. SUITE

TEEFETENONE, EREERENO.

i
Safellat Sentinal driver

FE 954.95 18 QI (7 C WAREL)
# 6104.63 W BT (7E C WEhEEL)





